Windows Vista en XP op 1 systeem


Windows vista en XP op 1 systeem
Een goede manier om aan een nieuw besturingsysteem te wennen, is door gebruik te maken van een multibootsysteem. Hierbij installeert u meerdere besturingssystemen op 1 computer, bijvoorbeeld Windows vista en Windows XP. Bij het opstarten kiest u welk besturingssysteem u wilt starten. Zo’n opstelling heeft meerdere voordelen. Allereerst kunt u wennen aan het systeem en controleren of uw hardware en software geen kuren vertonen. Bovendien kunt u later relatief eenvoudig de overstap maken naar 1 besturingssysteem.

1. Systeemeisen controleren
Voordat u een multibootsysteem inricht, is het belangrijk de systeemeisen van vista te controleren. Microsoft maakt onderscheid tussen 2 types configuraties: Windows vista capable en Windows vista premium ready. De eerste stelt minder eisen aan de hardware, maar biedt ook minder op functioneel en visueel gebied. De Aero – gebruikersomgeving is hier bijvoorbeeld niet beschikbaar. Uw computer moet minstens beschikken over een processor op 800 MHz en je ram geheugen moet een intern geheugen van minstens 512 MB hebben dus is het zeker en vast geen overbodige luxe een intern geheugen van 2048 MB te hebben. De videokaart moet DirectX 9 ondersteunen en je moet minsten over 15 GB vrije ruimte beschikken op je hd = hard disk. Een premium ready computer bevat een 1 GHz processor, 1 GB ram geheugen en een DirectX 9 videokaart met 128 MB videogeheugen. Verder hebt u een schijf met 15 GB vrije ruimte nodig en een dvd speler om vista te draaien op iets zwaardere hardware. Zo is 2 GB RAM geen overbodige luxe.
2. Windows Vista upgrade advisor
De uiteindelijke functionaliteit en het uiterlijk van vista zijn sterk afhankelijk van uw computerconfiguratie. Sprekend voorbeeld hiervan is de Aero interface, die pas wordt geactiveerd als uw videokaart over de juiste vereisten beschikt. De minimale eisen vind u in de tabel ‘Upgradepaden Windows Vista’. Met de Windows Vista Upgrade Advisor kunt u hardware controleren op Vista waardigheid. Het hulpprogramma is gratis beschikbaar op deze site. Voordat u de controle start, zorgt u ervoor dat alle randapparatuur die u regelmatig gebruikt aangesloten is op de computer. Klik daarna vervolgend op start scan. Het scanproces duurt enkele minuten. Klik vervolgens op see details, wanneer u één van de vista edities aanklikt in de linkerkolom. Er wordt op 3 aspecten gecontroleerd: systeemeisen, compatibele apparaten en compatibele software. Klik bij elke sectie op see details om te achterhalen in hoeverre de computer geschikt is. De laatste tab task list geeft een overzicht van de stappen die u kunt nemen voordat u Windows Vista installeert. Klik op print or save task list om de lijst af te drukken of om op te slaan.
3. Partitionering onderzoeken

Het gemak waarmee vista naast XP te installeren, word bepaald door de manier waarop XP is geïnstalleerd. Beide besturingssystemen kunnen namelijk niet op 1 partitie of beter gezegd schijf staan. Ze moeten ieder op een eigen partitie staan of harde schijf. Hoe dit op u computer zit, kunt u het eenvoudigste controleren door met de rechter muisknop op Deze computer te klikken, vervolgens kiest u beheer ( schijfbeheer. Daar ziet u of er 1 of meerdere schijven zijn, en ook of deze zijn onder verdeeld in partities. In het bovenste deel venster ziet u de verschillende schijven net als in de Windows Verkenner, en per partitie of schijf wordt de hoeveelheid vrij ruimte vervolgens ook vermeld.

4. Hoe een vrije partitie maken ?

Is er maar 1 partitie dan staat daar automatisch XP op. Om dan vista te kunnen installeren in multiboot, is minimaal 1 extra schijf of partitie nodig. Zijn alle partities al vol, dan is het installeren van een extra harde schijf de duurdere, maar wel meest efficiënte oplossing. U hebt dan automatisch een extra partitie vista eb ook weer ruimte voor extra opslag. Kunt u wel gegevens back-uppen en daarna van u systeem halen of is een grote schoonmaak al voldoende om vrije ruimte te creëren, dan verdient dat de voorkeur. Daarna kunt u met een programma zoals Norton partition of Acronis disk director suite de indeling van de harde schijf aanpassen. Vista noch XP kan dit voor u doen zonder daarbij de partitie die u gaat verkleinen, helemaal te verwijderen. Deze software is dus zeker en vast nodig. Maak daarbij minimaal 1 partitie, Een primaire partitie heeft hierbij de voorkeur, dit kunt u aangeven zodra u de partitie gaat maken.

5. Installatie starten

Is er ruimte vrijgemaakt dan kunt u daaronder XP een nieuwe partitie van maken, wederom binnen het schijfbeheer. Klik met de rechtermuisknop op de vrije ruimte en kies voor het maken van een nieuwe primaire partitie. Windows  Vista neemt geen genoegen met een ander type partitie dan primair. Noem da partitie bijvoorbeeld Vista en laat deze als NTFS formatteren. Plaats daarna de vista-dvd in je computer en wacht tot het installatieprogramma start. Kies voor install now en doorloop de eerste stappen van de installatiewizard tot u kunt kiezen tussen upgrade en custom

6. Custom installatie uitvoeren

De optie upgrade vervangt XP door Vista en daarvoor is het nog te vroeg want we weten niet hoe Vista gaat reageren op onze computer. Kies daarom voor custom. Een custom installatie is bedoeld om het geheel nieuwe versie van Windows Vista op een specifieke hd of partitie installeren. De installatieroutine van Windows Vista ziet zelf bovendien zelf dat ook XP, of eerdere Windows versie, op het systeem aanwezig is en zal daarom zelf zorgen voor de inrichting van de multiboot. Selecteer de nieuwe Vista partitie en bevestig vervolgens de keuze. Tijdens de installatie zal de computer nog 1 of 2 keer heropstarten, maar u hoeft er niets meer aan te doen tot Vista klaar is met kopiëren en u tijdzone, uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt opgeven.
7. Kiezen voor Vista

Daarna is de installatie klaar. Iedere keer dat u de computer herstart, kunt u in bios kiezen met welke versie u wilt starten. Vista of een eerdere versie van het besturingssysteem.

8. Opstarten nieuwe stijl

Het opstartproces van Windows Vista is ook onder handen genomen. In de vorige versies werd het bestand Boot.ini gebruikt om de opstartgegevens op te slaan. In vista word echter gebruik gemaakt van Boot Configuration Data store, kortweg BCD. Aanpassingen die u daarvoor uitvoert in  Boot.ini worden niet meer verwerkt. De BCD kan worden bewerkt onder bcdedit.exe, dit is een bestand dat u vind onder Windows\system32, maar de opdrachtregel is niet gebruiksvriendelijk. In plaats hiervan kunt u gebruik maken van VistaBootPRO, een gratis hulpprogramma waarmee u eenvoudig het opstartbestand kunt aanpassen. U hoeft VistaBootPRO niet per se te gebruiken vanuit vista. U kunt het programma ook gebruiken vanuit Windows XP.
9. Back-up maken
U vindt het programma via start ( alle programma’s ( VistaBootPRO ( VistaBootPRO. De eerste keer dat u VistaBootPRO start wordt er al meteen gevraagd om een back-up te maken van de opstartinstellingen. Het is dus belangrijk dat je een reservekopie hebt mocht er iets misgaan, dan kunt u terugvallen op deze kopie die je reeds hebt gemaakt. Vervolgens geeft u bij save location de pad op voor de back-up daarna klikt u op save.

10. Opstartlijst veranderen

Via VistaBootPRO kunt u instellen welk besturingssysteem als standaard moet worden ingesteld. Klik op de knop Manage Os Entries. Selecteer het gewenste besturingssysteem en plaats een vinkje bij set as default. De waarde bij de Boot delay kunt u ook aanpassen. Als u de rangorde van de besturingssystemen wilt aanpassen, selecteert u het besturingssysteem en klikt u op de knop up of down. U kunt een vermelding wissen door deze te selecteren en op de knop delete te klikken.
11. Drivers controleren

Nadat u Vista hebt geïnstalleerd, controleert u of alle noodzakelijke stuurprogramma’s zijn geïnstalleerd. Open het Configuratiescherm en kies voor hardware en geluiden ( apparaatstuurprogramma’s bijwerken. Klik met rechts onderdeel waarbij een uitroepteken staat en kies stuurprogrammasoftware bijwerken. Kies voor automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware zoeken. Het zal u opvallen dat Windows Vista nog aardig wat drivers kan vinden, terwijl deze in eerst instantie niet werd geïnstalleerd. Word er geen passend stuurprogramma gevonden, dan controleert u de website van de fabrikant op nieuwe versies. Deze kunt u onafhankelijk van het apparaatbeheer installeren.
12. XP verwijderen

Hoewel het niet aan te raden is om Windows XP al snel te verwijderen, zult u uiteindelijk mogelijk helemaal voor Vista willen kiezen. Een computer met maar één besturingssysteem geïnstalleerd, laat ook de meeste ruimte vrij voor andere nuttige zaken. Wilt u XP verwijderen, dan kunt u ervoor kiezen om de pc helemaal nieuw in te richten voor de komende jaren. Start deze dan met de Vista-dvd. Verwijder zowel de Vista als de XP partitie en maak 1 nieuwe, vervolgens installeert u vista op één nieuwe partitie. Om alleen XP te verwijderen start u de computer met de Vista-dvd. Zodra u bij het onderdeel bent om de partitie aan te passen, selecteert u de XP partitie en verwijdert u die. Daarna moet u het bootmenu aanpassen. Daarvoor is het programma VistaBootPRO weer handig. Omdat tussen het installeren van Vista en het moment dat u afscheid kunt nemen van XP, zeker enige tijd zit, moet u wel voordien de back-up van uw persoonlijke documenten en foto’s vernieuwen.
13. Vista verwijderen

Bevalt vista je niet wat heel normaal is want ik heb al veel slecht gehoord over Vista. Dan kunt u ook weer die van uw computer doen verdwijnen. Dit is wel iets lastiger dan het verwijderen van XP doordat Vista bijvoorbeeld de bootloader aanpast en u ook die aanpassing kwijt wilt zijn na het verwijderen van Vista. Start om Vista te verwijderen, de computer met de Windows XP cd en kies voor optie R, het herstellen van een installatie. Daarna moet u zich aanmelden bij één van de 2 Windows installaties, meestal zal dit er één zijn, de versie op C:\ Daarvoor is het administrator wachtwoord nodig. Daarna bent u ingelogd in de herstelconsole. Geef vanaf de prompt dan het commando fixboot en daarna fixmbr.  Bevestig het uitvoeren van beide met J en druk op enter. Daarna dit gebeurt is logt u via het commando exit uit de herstelconsole. De computer zal opnieuw opstarten en vista is natuurlijk verdwenen van de computer. Daarna kan je de partitie waar vista opstond formatteren (NTFS) en verwijderen.
14. Bootloader verwijderen
Als u niet tevreden bent met Windows Vista dat op de dag vandaag wel veel gebeurt en je wilt terugkeren naar Windows XP, bent u nog niet af van het Vista opstartmenu. In de vorige stap maakte u gebruik van de commando fixboot. Maar ook met VistaBootPRO kan je dit weer doen. Klik op de knop Bootloader. Kies de optie uninstall Windows Vista Bootloader en klik vervolgens op apply. De voorgaande opstartversie wordt teruggezet. Met de andere optie Reinstall the Vista bootloader, bereikt u net het tegenovergestelde. Het Vista opstartmenu wordt met deze keuze teruggezet.
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1. � HYPERLINK "http://www.vistabootpro.org" ��VistabootPRO�


2. � HYPERLINK "http://www.microsoft.com/netherlands/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/wvupgradeadvisor/default.aspx" ��Vista upgrade    advisor�
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