{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Start","PPO-lijst plakken","Werkorders","Macroblad","MailTB","TijdelijkPL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Start","index":0,"n_rows":32,"n_cols":14,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,13],[19,2,19,13],[18,2,18,13],[14,2,14,13],[15,2,15,13],[16,2,16,13],[17,2,17,13],[13,1,13,13],[1,1,1,13],[6,2,6,13],[7,2,7,13],[8,2,8,13],[10,2,10,13],[3,1,3,13],[5,1,5,13],[4,1,4,13],[9,2,9,13]]}
[]
[null,"PPO-werkorders bij de ZZ-PPO "]
[]
[null,"ZZ-PPO"]
[null,"In ActoService kun je per installatie een onderhoudsschema vastleggen met hierin hetgeen met de klant is afgesproken. Vervolgens zal er per installatie / bezoek een PPO-werkorder worden aangemaakt. In sommige gevallen (bijv. bij veel installaties in 1 pand) wil je de monteur niet op pad sturen met een groot aantal werkorders maar wil je hem laten werken op 1 algemene onderhoudsbon. Je kunt hiervoor een ZZ-PPO installatie + een algemeen onderhoudsschema voor aanmaken. Hiermee wordt er naast de PPO-werkorders per installatie ook een algemene PPO-werkorder aangemaakt. De monteur kan vervolgens zijn werkzaamheden registreren op deze algemene onderhoudswerkorder. Daarnaast kan er een lijst met de overige werkorders uitgedraait worden die digitaal of op papier met de monteur kan worden meegegeven. Zie voor een uitgebreide uitleg over de inrichting en gebruik van de ZZ-PPO het FAQ punt.\n\nIn het planbord en in de PDA werk je dus slechts met 1 PPO-werkorder en daarnaast heeft de monteur een digitale of papieren lijst met overige werkorders. De informatie die de monteur op deze lijst vastlegt  als \"oplossingstekst\", \"opmerkingen\", \"conditiescore\" en \"status\" kunnen met behulp van dit Excelbestand zo eenvoudig mogelijk worden verzamelt en ingelezen worden in ActoService. "]
[null,"Uitleg digitale lijst"]
[null,1," Plak de gegenereerde lijst uit ActoService inclusief de aanvullingen van de monteur in tabblad 2 \"PPO-lijst plakken\". "]
[null,2," Klik op de knop \"Aanmaken inleeslijst\" in tabblad \"Start\". De werkordernummer zullen per regel gegenereerd worden in tabblad \"werkorders\". Daarnaast zullen de oplossingstekst, opmerkingen van de monteur, conditiescore en de status van de werkorder zo goed mogelijk gevuld worden. Hierbij geldt dat zodra er velden zijn ingevuld op de betreffende werkorder dan zullen deze opgehaald worden. Zodra deze gegevens niet zijn gevuld dan zullen deze gekopieerd worden uit de ZZ-PPO werkorder."]
[null,3,"Controleer en bewerk de aangemaakte data in het tabblad \"werkorders\" adhv de legenda. Hierbij geldt \n- Geel: De monteur heeft iets aangegeven waardoor er een vervolgactie nodig  is. Zie de legenda in het tabblad \"werkorders\".\n- Rood: Er is iets niet goed ingevoerd dit kan niet ingelezen worden. Zie de legenda in het tabblad \"werkorders\"."]
[null,4,"Zodra je de benodigde aanpassingen hebt gedaan klik je op \"Controleer inleeslijst\" om opnieuw te data te controleren en herhaal eventueel stap 3."]
[null,5,"Verstuur de aangemaakte lijst per email naar SSC TB door in het tabblad \"Start\" op de knop \"mail inleeslijst naar SSC TB\" te klikken. SSC TB zullen middels inlezen de werkorders afmelden."]
[null,6,"Optioneel: Zet de gegevens van het tabblad \"werkorders\" over naar het tabblad \"PPO-lijst plakken\" en mail dit naar een in te voeren mailadres door in het tabblad \"Start\" op  de knop \"Mail de aangepaste PPO-lijst\" te klikken."]
[]
[null,"Uitleg papieren lijst"]
[null,1," Plak de gegenereerde lijst uit ActoService exclusief (want deze heb je op papier) de aanvullingen van de monteur in tabblad 2 \"PPO-lijst plakken\". "]
[null,2," Klik op de knop \"Aanmaken inleeslijst\" in tabblad \"Start\". De werkordernummer zullen per regel gegenereerd worden in tabblad \"werkorders\". In tegenstelling tot bij de digitale variant zullen de oplossingstekst, opmerkingen van de monteur, conditiescore en de status van de werkorder niet gevuld worden."]
[null,3,"Controleer en bewerk de aangemaakte data in het tabblad \"werkorders\" adhv de legenda. Hierbij geldt \n- Geel: De monteur heeft iets aangegeven waardoor er een vervolgactie nodig  is. Zie de legenda in het tabblad \"werkorders\".\n- Rood: Er is iets niet goed ingevoerd dit kan niet ingelezen worden. Zie de legenda in het tabblad \"werkorders\"."]
[null,4,"Zodra je de benodigde aanpassingen hebt gedaan klik je op \"Controleer inleeslijst\" om opnieuw te data te controleren en herhaal eventueel stap 3."]
[null,5,"Verstuur de aangemaakte lijst per email naar SSC TB door in het tabblad \"Start\" op de knop \"mail inleeslijst naar SSC TB\" te klikken. SSC TB zullen middels inlezen de werkorders afmelden."]
[null,6,"Optioneel: Zet de gegevens van het tabblad \"werkorders\" over naar het tabblad \"PPO-lijst plakken\" en mail dit naar een in te voeren mailadres door in het tabblad \"Start\" op  de knop \"Mail de aangepaste PPO-lijst\" te klikken."]
[]
[]
[]
[null,null,"Aanmaken inleeslijst"]
[]
[null,null,"Controleer inleeslijst"]
[]
[null,null,"Mail inleeslijst naar SSC TB"]
[]
[null,null,"Mail de aangepaste PPO-lijst"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"versie 1.11"]

{"sheet":"PPO-lijst plakken","index":1,"n_rows":344,"n_cols":2,"rows_kept":344,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Dossier/contract","4612RB1 BPO / Geb BPO; Synthesebaan 1, Bergen op Zoom / 554003004"]
["Jaar / week","2018 / 2"]
["1@@3540105480",""]
["Complexnaam/kenmerk adres","Allnex Resins / Geb. BPO"]
["Installatie","ZZ-PPO 554003 / Algemene onderhoudsinstallatie"]
["Registratie/werkorder","3540067977 / 3540105480"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 520"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","14737"]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 99.99.98 Algemene onderhoudsinstallatie:"]
[null,"Uitvoeren jaarlijks onderhoud 960 minuten"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)","J"]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Uitleg","* Onderstaande lijst zijn de installaties waarop het onderhoud uitgevoerd dient te worden"]
[null,"* Voer alleen onderhoud uit op installaties op deze lijst"]
[null,"* Geef installaties die niet op deze lijst staan door aan de projectleider"]
[null,"* Vul in onderstaande lijst alleen de afwijkingen"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
[]
["1@@3540105469",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 02 / 501-PU-013 - BPO - LBK BPO Laboratorium  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067966 / 3540105469"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 509"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)",""]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105470",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 09 / 502-PU-055 - BPO - Afzuigvent. monsterkraan BPO reactor oost  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067967 / 3540105470"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 510"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)",""]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105471",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 10 / 502-PU-054 - BPO - Afzuigvent. monsterkraan BPO reactor west  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067968 / 3540105471"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 511"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie","Slecht"]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)","J"]
["Materiaal verbruikt (J/N)","N"]
["Oplossingstekst","Overkap is aangetast door corrosie. Is in zijn geheel slecht."]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105472",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 11 / 502-PU-056 - BPO - Afzuigvent.monsterkrn.BPO verdunket. west  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067969 / 3540105472"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 512"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)",""]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105473",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 12 / 502-PU-062 - BPO - Puntafzuiging BPO  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067970 / 3540105473"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 513"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)",""]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105474",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 13 / 502-PU-042 - BPO - Puntafzuiging BPO reactor AB  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067971 / 3540105474"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 514"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie","Redelijk"]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)","J"]
["Materiaal verbruikt (J/N)","N"]
["Oplossingstekst","Nieuwe V snaar bestellen, is versleten."]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105475",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 14 / 502-PU-043 - BPO - Puntafzuiging BPO reactor CD  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067972 / 3540105475"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 515"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie","Slecht"]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)","J"]
["Materiaal verbruikt (J/N)","J"]
["Oplossingstekst","Nieuwe vetpotjes gemonteerd.Afzuiging is slecht."]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105476",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 15 / 502-PU-044 - BPO - Puntafzuiging BPO reactor EF  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067973 / 3540105476"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 516"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)",""]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105477",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 16 / 502-PU-045 - BPO - Puntafzuiging BPO reactor HR  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067974 / 3540105477"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 517"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)",""]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105478",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 17 / 502-PU-046 - BPO - Puntafzuiging BPO reactor MN  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067975 / 3540105478"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 518"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie",""]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)",""]
["Materiaal verbruikt (J/N)"]
["Oplossingstekst"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[]
["1@@3540105479",""]
["Installatie","LUCHTBEHAND 18 / 502-PU-061 - BPO - Afzuigventilator tappunt BPO reactor HR  (x)"]
["Registratie/werkorder","3540067976 / 3540105479"]
["Project/pdeel/act","55189003 / 4 / 519"]
["Bestelstatus","Geen bestelling"]
["Uitvoerende","999999 Monteur N.T.B."]
["Onderaannemer",""]
["Instructietekst","PO 57.99.99 Luchtbehandelingsinstallaties:"]
["","Uitvoeren jaarlijks onderhoud"]
["",""]
["",""]
["",""]
["Gebouw/bouwlaag/ruimte","BPO /  /"]
["Aantal/merk/type/serienr./bouwjaar"," /  /  /  /"]
["Conditie","slecht"]
["Onderhoud uitgevoerd (J/N)","J"]
["Materiaal verbruikt (J/N)","N"]
["Oplossingstekst","De motor verkeert in slechte staat."]
[null,"Motor is slecht aan het worden."]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
["Opmerking monteur"]
[null,""]
[null,""]
[null,""]
[null,""]

{"sheet":"Werkorders","index":2,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Werkordernummer","Oplossingstekst","Opmerking","OH Uitgevoerd","Conditiescore","Uitvoerende","Materiaal verbruikt","Bestelstatus","Status"]
["3540105480","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105469","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105470","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105471","Overkap is aangetast door corrosie. Is in zijn geheel slecht.",null,"J",null,14737,"N","Geen bestelling","50STG"]
["3540105472","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105473","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105474","Nieuwe V snaar bestellen, is versleten.",null,"J",null,14737,"N","Geen bestelling","50STG"]
["3540105475","Nieuwe vetpotjes gemonteerd.Afzuiging is slecht.",null,"J",null,14737,"J","Geen bestelling","50STG"]
["3540105476","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105477","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105478","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden.",null,"J",null,14737,null,"Geen bestelling","50STG"]
["3540105479","De motor verkeert in slechte staat. Motor is slecht aan het worden.",null,"J",null,14737,"N","Geen bestelling","50STG"]
[]
[]
[]
[]
["Legenda"]
[]
[null,"De velden die rood zijn gekleurd bevatten waarden die niet kunnen worden ingelezen. Dit betekent bij de kolom:"]
[null,"* Werkorder: Deze waarde moet groter zijn dan 1000000000 en kleiner dan 9999999999"]
[null,"* Oplossingstekst: Dit veld mag niet leeg zijn"]
[null,"* Conditiescore: Dit veld mag leeg zijn of 1 van de volgende numerieke waarden bevatten:"]
[null,"          1 - Nieuwbouw kwaliteit"]
[null,"          2 - Goed"]
[null,"          3 - Redelijk"]
[null,"          4 - Matig"]
[null,"          5 - Slecht"]
[null,"          6 - Zeer slecht"]
[null,"          8 - Nader onderzoek nodig"]
[null,"          9 - Niet te inspecteren"]
[null,"* Uitvoerende: Deze waarde moet numeriek zijn en mag niet '0' of '999999' zijn"]
[null,"* Status: Deze waarde moet 95VER, 40MTG of TEST zijn"]
[]
[null,"De waarden die geel zijn gekleurd bevatten informatie waardoor er waarschijnlijk vervolgactie's bij deze werkbon benodigd zijn:"]
[null,"* Oplossingtekst: De oplossingstekst is niet gelijk aan de oplossingstekst van de ZZ_PPO. Bepaal of er een vervolgactie moet komen."]
[null,"* Opmerking: De opmerking is niet leeg. Bepaal of er een vervolgactie moet komen."]
[null,"* Onderhoud uitgevoerd: Er is aangegeven dat het onderhoud niet is uitgevoerd. Bepaal de vervolgactie."]
[null,"* Materiaal verbruikt: Dit veld is niet leeg of 'nee' Er is dus mogelijk materiaal verbruikt wat moet worden afgerekend. Bepaal de vervolgactie."]
[null,"* Bestelstatus: Dit veld is anders dan 'Geen bestelling'. Er is dus mogelijk materiaal verbruikt wat moet worden afgerekend. Bepaal de vervolgactie."]
[null,"* Status: Dit veld heeft door berekeningen de status 40MTG gekregen ipv 95VERV. Bepaal de vervolgactie."]
[null,"          * Onderhoud uitgevoerd staat niet op 'ja'"]
[null,"          * De oplossingstekst is niet gelijkt aan de oplossingstekst van ZZPPO"]
[null,"          * De opmerkingstekst is niet leeg"]
[null,"          * Er is aangegeven dat er materiaal is verbruikt"]

{"sheet":"Macroblad","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"MailTB","index":4,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["3540105480",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105469",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105470",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105471",14737,"50STG","Overkap is aangetast door corrosie. Is in zijn geheel slecht."]
["3540105472",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105473",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105474",14737,"50STG","Nieuwe V snaar bestellen, is versleten."]
["3540105475",14737,"50STG","Nieuwe vetpotjes gemonteerd.Afzuiging is slecht."]
["3540105476",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105477",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105478",14737,"50STG","Onderhoud Uitgevoerd, geen bijzonderheden."]
["3540105479",14737,"50STG","De motor verkeert in slechte staat. Motor is slecht aan het worden."]

{"sheet":"TijdelijkPL","index":5,"n_rows":10,"n_cols":18,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["1@@8040006975","8040006975","testoplossing 1","","","","","test","","","","","J",null,1100,"J","Geen bestelling","40MTG"]
["1@@8040006971","8040006971","testoplossing 1","","","","","","","","","","J",null,1100,null,"Geen bestelling","95VER"]
["1@@8040006972","8040006972","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1200,null,"Geen bestelling","40MTG"]
["1@@8040006974","8040006974","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1100,null,"Geen bestelling","40MTG"]
["1@@8040006967","8040006967","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1100,null,"Geen bestelling","40MTG"]
["1@@8040006994","8040006994","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1100,null,"Geen bestelling","40MTG"]
["1@@8040006988","8040006988","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1100,null,"Besteladvies","40MTG"]
["1@@8040006993","8040006993","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1100,null,"Geen bestelling","40MTG"]
["1@@8040006989","8040006989","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1100,null,"Besteladvies","40MTG"]
["1@@8040006990","8040006990","testoplossing 1","","","","","testopmerking 1","","","","","J",null,1100,null,"Geen bestelling","40MTG"]